load '../common.gnuplot'

set output "ip.tex"
set xtics 0, 4, 12
set xrange [0:15]
set yrange [0:0.03]
set xlabel "Forward Current (mA)"
set ylabel "Power (W)"

plot 'forward.dat' using ($1 / 470 * 1000):(($1 * $2)/470) linetype 1 linewidth 2 title "" with lines
