\section{実験結果}

\subsection{実験1}



\subsection{実験2}

\subsubsection{回路1}

At E1 = 15.000, E2 = 3.005

I1 = -3.28m, V1 = 10.69
I2 = 1.31m, V2 = 1.296
I3 = 1.98m, V3 = 4.297

\subsubsection{回路2}

At E1 = 15.000, E2 = -3.007

I1 = 4.33m, V1 = 14.10
I2 = -3.93m, V2 = -3.891
I3 = -0.40m, V3 = 0.890

\subsection{実験3}

\subsubsection{E1 only}

At E1 = 15.000

I1 = 3.81m, V1 = 12.40
I2 = 2.61m, V2 = 2.596
I3 = 1.19m, V3 = 2.593

\subsubsection{E2 only}

At E2 = 3.004

I1 = 0.52m, V1 = -1.705
I2 = 1.31m, V2 = -1.294
I3 = 0.78m, V3 = 1.704


\subsection{実験4}

Calculated value: R_t = \frac{R_{1} R_{2}}{R_1 + R_2} = 1320, V_t = \frac{R_{2}E_{1}}{R_1 + R_2} = 6

without vr: 2.595V, 2.62mA
with vr: 

