\section{実験結果}

\subsection{実験1}

%\begin{table}[!ht]
%    \centering
%    \caption{Voltage Measurement with Unadjusted and Adjusted Probe}
%    \begin{tabular}{c|r|r|r|r}
%        \hline
%        \multirow{2}{7em}{Frequency (Hz)} & \multicolumn{2}{c|}{Unadjusted} & \multicolumn{2}{c}{Adjusted} \\
%        \cline{2-5}
%                                      & Amplitude (V) & Input Amplitude (V) & Amplitude (V) & Input Amplitude(V) \\
%                                  \hline
%        100 & 4.48 & 4.542 & 4.48 & 4.542 \\
%        300 & 4.64 & 4.548 & 4.48 & 4.548 \\
%        1k & 4.96 & 4.540 & 4.48 & 4.537 \\
%        3k & 5.68 & 4.475 & 4.48 & 4.475 \\
%        10k & 6.08 & 3.988 & 4.48 & 3.988 \\
%        30k & 6.08 & 2.294 & 4.48 & 2.294 \\
%        100k & 6.08 & 0.328 & 4.48 & 0.331 \\
%        1M & 6.00 & Immeasurable & 4.32 & Immeasurable \\
%        \hline
%    \end{tabular}
%    \label{tb:freq-v-no-cal-w-cal}
%\end{table}

計測前にプローブのトリマを回転させ，補正不足の状態にした．
その時のオシロスコープの基準信号の波形は\cref{fig:distorted-signal}に示した様に上下にひげが生えた波形となった．

\begin{figure}[tbh]
    \centering
    \includegraphics[width=8cm]{./assets/a-1/distorted-signal.png}
    \caption{A Sketch of Observed Distorted Signal}
    \label{fig:distorted-signal}
\end{figure}

\begin{figure}[tbh]
    \centering
    \input{assets/a-1/exp1-bode}
    \caption{Bode Plot}
    \label{fig:bode-line}
\end{figure}

この実験で周波数が高くなるにつれ，未補正での振幅が変化することを確認した．また，マルチテスタで測定した入力電圧振幅が周波数が高くなるにつれ小さくなり，300 kHz以上で測定不能となった．

\subsection{実験2}

実効値はそれぞれ以下となった：

\begin{enumerate}
    \item{DC: 4.955 V}
    \item{AC: 0.680 V}
\end{enumerate}

交流実効値を0.15 Vとした時，ピークツピーク値は460 mVとなった．

%1. DC: 4.955 V, AC RMS: 0.680 V
%
%2. 460 mV

\subsection{実験3}

抵抗の両端の電圧はそれぞれ以下となった：

\begin{table}[!ht]
    \centering
    \caption{Voltage between Different Resistor}
    \begin{tabular}{c|c}
        \hline
        Resistance ($\Omega$) & Voltage ($\textrm{V}_{\textrm{pp}}$) \\
        \hline
        47 & 0.480 \\
        10k & 1.00 \\
        \hline
    \end{tabular}
    \label{tb:v-btwn-diff-r}
\end{table}

\subsection{実験4}

電圧波形は以下となった：

\begin{figure}[tbh]
    \begin{minipage}[c]{0.45\hsize}
        \centering
        \includegraphics[width=6cm]{./assets/a-1/exp4-gnd.png}
        \caption{From Common Ground}
        \label{fig:exp4-gnd}
    \end{minipage}
    \begin{minipage}[c]{0.45\hsize}
        \centering
        \includegraphics[width=6cm]{./assets/a-1/exp4-non-gnd.png}
        \caption{From Floating Voltage}
        \label{fig:exp4-non-gnd}
    \end{minipage}
\end{figure}

\cref{fig:exp4-gnd}では黄色の波形が節点Aの，青色の波形が節点Bの節点Cを基準電位とした電圧となっている．

\cref{fig:exp4-non-gnd}では黄色の波形が節点Aの，青色の波形が節点Cの節点Bを基準電位とした電圧となっている．

節点Bを基準電位とした時，節点Cの波形が得られなかったが，手順の演算を行なったところ，節点Cを基準電位とした節点Aの電圧波形が得らたことを確認できた．
また，オシロスコープの電源にはアースを接続することでより精度よく，低ノイズで測定できることを実験中に確認した．
