\section{実験結果}

\subsection{課題 1-1}

74HC08のANDゲートを使用した.

\begin{figure}[tbh]
    \centering
    \begin{minipage}[h]{0.3\textwidth}
        \includegraphics[]{./assets/t-2/result/and-gate/state-00.jpg}
        \subcaption{$a = 0, \ b = 0$}
    \end{minipage}
    \begin{minipage}[h]{0.3\textwidth}
        \includegraphics[]{./assets/t-2/result/and-gate/state-01.jpg}
        \subcaption{$a = 1, \ b = 0$}
    \end{minipage}
    \begin{minipage}[h]{0.3\textwidth}
        \includegraphics[]{./assets/t-2/result/and-gate/state-11.jpg}
        \subcaption{$a = 1, \ b = 1$}
    \end{minipage}
    \caption{74HC08 AND Gate ($x = a \cdot b$)}
\end{figure}

\subsection{課題 1-2}
\subsection{課題 1-3}
\subsection{課題 1-4}

\subsection{課題 2-1}
\subsection{課題 2-2B}

\subsection{課題 3-1}
\subsection{課題 3-2}
\subsection{課題 3-3}
\subsection{課題 3-4}

\subsection{応用課題 A}
