\section{実験結果}

\subsection{実験1}

%\begin{table}[!ht]
%    \centering
%    \caption{Voltage Measurement with Unadjusted and Adjusted Probe}
%    \begin{tabular}{c|r|r|r|r}
%        \hline
%        \multirow{2}{7em}{Frequency (Hz)} & \multicolumn{2}{c|}{Unadjusted} & \multicolumn{2}{c}{Adjusted} \\
%        \cline{2-5}
%                                      & Amplitude (V) & Input Amplitude (V) & Amplitude (V) & Input Amplitude(V) \\
%                                  \hline
%        100 & 4.48 & 4.542 & 4.48 & 4.542 \\
%        300 & 4.64 & 4.548 & 4.48 & 4.548 \\
%        1k & 4.96 & 4.540 & 4.48 & 4.537 \\
%        3k & 5.68 & 4.475 & 4.48 & 4.475 \\
%        10k & 6.08 & 3.988 & 4.48 & 3.988 \\
%        30k & 6.08 & 2.294 & 4.48 & 2.294 \\
%        100k & 6.08 & 0.328 & 4.48 & 0.331 \\
%        1M & 6.00 & Immeasurable & 4.32 & Immeasurable \\
%        \hline
%    \end{tabular}
%    \label{tb:freq-v-no-cal-w-cal}
%\end{table}

計測前にプローブのトリマを回転させ，補正不足の状態にした．
その時のオシロスコープの基準信号の波形は\cref{fig:distorted-signal}に示した様に上下にひげが生えた波形となった．

\begin{figure}[tbh]
    \centering
    \includegraphics[width=8cm]{./assets/a-1/distorted-signal.png}
    \caption{A Sketch of Observed Distorted Signal}
    \label{fig:distorted-signal}
\end{figure}

\begin{figure}[tbh]
    \centering
    \input{assets/a-1/exp1-bode}
    \caption{Bode Plot}
    \label{fig:bode-line}
\end{figure}

この実験で周波数が高くなるにつれ，未補正での振幅が変化することを確認した．また，マルチテスタで測定した入力電圧振幅が周波数が高くなるにつれ小さくなり，最終的に測定不能となった．

補正時では未補正時よりも振幅が最大約2.3 dB低下した．

\subsection{実験2}

実効値はそれぞれ以下となった：

\begin{enumerate}
    \item{DC: 4.955 V}
    \item{AC: 0.680 V}
\end{enumerate}

交流実効値を0.15 Vとした時，ピークツピーク値は460 mVとなった．

%1. DC: 4.955 V, AC RMS: 0.680 V
%
%2. 460 mV

\subsection{実験3}

抵抗の両端の電圧はそれぞれ以下となった：

\begin{table}[!ht]
    \centering
    \caption{Voltage between Different Resistor}
    \begin{tabular}{c|c}
        \hline
        Resistance ($\Omega$) & Voltage ($\textrm{V}_{\textrm{pp}}$) \\
        \hline
        47 & 0.480 \\
        10k & 1.00 \\
        \hline
    \end{tabular}
    \label{tb:v-btwn-diff-r}
\end{table}

\subsection{実験4}


